TAPI for snom Hilfe:
snom 190

> Das snom 360 unterstützt zusätzliche Parameter wie: "local", "remote" and "call-id". Wenn diese Parameter nicht vom snom Telefon unterstützt werden (z.B. snom 190), dann scannt der TAPI-Treiber die Log-Dateien, um die Rufnummer des anderen Teilnehmers zu ermitteln. Der TAPI-Treiber scannt die Log-Dateien ebenfalls zur Ermittlung von "verbunden" und "getrennt" für snom 190. Der Scan-Intervall beträgt 1,5 Sekunden. Hinweis: Der TAPI-Treiber löscht die Log-Datei in einigen Verbindungszuständen, um den Datenverkehr zu minimieren und daraus resultierende Sprachaussetzer zu vermeiden.