TAPI for snom Hilfe:
Verbindung

- TAPI for snom Phones
- Installation
- Konfigurationsdialoge

- Verbindung
- Wählen
- Aktion URLs

- Firewall Konfiguration

- Weitere Einstellungen

- FAQ

#### Verbindungseinstellungen

> | TAPI for snom - Line Konfiguration

> IP Adresse | = IP Adresse des Telefons
> Port | = HTTP Port für die Telefon Web-Konfiguration; default=80
> Authentifikation, Nutzername, Passwort | Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser eingeben, wird ggf. ein Nutzername und Passwort abgefragt. Die selben Zugangsdaten sind hier einzutragen.
> Test | Wenn der Test einen Fehler anzeigt, prüfen Sie bitte die Verbindungsparameter mit Ihrem Webbrowser. Rufen Sie dazu die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser auf. Unter Citrix gab es auch schon Probleme, wenn die "MTU Size" auf 1500 statt auf 1300 stand.

> ##### Weitere Hinweise

> - DECT-Telefone werden nicht unterstützt.
> - Überprüfen Sie bitte auch, ob auf dem Tab "Action URLs" oder "Lokale IP" die korrekte lokale IP-Adresse Ihres Rechners ausgewählt ist.
> - Die Anzeige der "unterstützten Modelle" dient nur der Information und hat keinen funktionalen Effekt.