1.2 | Anforderungen

Anbindung an das System

Die Anbindung an die Kommunikationssysteme bzw. die Komponente CMD erfolgt via TCP/IP.

Softwarevoraussetzungen für den TAPI 120 PC

• | 32-Bit Betriebssystemvarianten:

| - | Windows 10 / 8 / 8.1 (ausgenommen RT Version)

| - | oder Windows 7 (ausgenommen Starter / Home Basic / Home Premium Edition)

| - | oder Windows Vista (ausgenommen Home Edition)

| - | oder Windows Server 2008

• | 64-Bit Betriebssystemvarianten:

| - | Windows 10 / 8.1 / 8 (ausgenommen RT Version)

| - | oder Windows 7 (ausgenommen Starter / Home Basic / Home Premium Edition)

| - | oder Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2

| - | oder Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2

Bei der Konfiguration von TAPI 120 können ggf. zusätzliche Sicherheitsabfragen erscheinen.

Für nähere Informationen und Hinweisen zu den eingesetzten Betriebssystemvarianten lesen Sie bitte auch die Datei liesmich.txt auf der Installations-CD.

TAPI 120 Konfigurationen bei Einsatz von 64-Bit Betriebssystemvarianten

Mögliche Konfigurationen von TAPI 120 bei Einsatz von 64-Bit Betriebssystemvarianten sind:

• | Bei TAPI 120 mit Direktanschaltung:

| - | PC mit 64-Bit Betriebssystem mit TAPI 120 in der 64-Bit-Variante und 32-Bit- oder 64-Bit-TAPI-Applikationen

• | Bei TAPI 120 mit Anschaltung über den CMD:

| - | PC 64-Bit Betriebssystem mit CMD in der 64-Bit-Variante

| - | Client-PC mit 64-Bit Betriebssystem mit TAPI 120 in der 64-Bit-Variante und 32-Bit oder 64-Bit TAPI-Applikationen

Sonstige Voraussetzungen

• | Netzwerkprotokoll: Es muss TCP/IP eingerichtet sein.

• | Die Installation des TAPI 120 muss durch einen Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Übersicht der standardmäßig von TAPI 120 belegten Ports

Portnummer
Beschreibung
7001
CSTA-Link zum System (HiPath 500 / OpenOffice EE / 2000 / 3000)
8001
CSTA-Link zum CMD
8800
CSTA-Link zur OpenScape Office

Einschränkungen

Ein Parallelbetrieb von TAPI 120 und TAPI 170 auf einem PC ist nicht möglich.