1.2 | Anforderungen

Anbindung TAPI 120 an OpenScape Business

Die Anbindung der TAPI 120 Clients erfolgt via TCP/IP im LAN. Dabei werden die Clients systemseitig über das Web Service Interface oder über CSTA angeschlossen. Diese OpenScape Business Modellvarianten werden unterstützt:

OpenScape Business Modell
Betriebsart: OpenScape Business TAPI CSTA
Betriebsart: OpenScape Business TAPI UC Smart
X1
Anbindung an ein OpenScape Business Basissystem via UC Booster Card oder UC Booster Server
Anbindung an ein OpenScape Business Basissystem (ohne Booster Card oder Booster Server) via Web Service Interface (WSI)
X3 (X3W und X3R)
X5 (X5W und X5R)
X8
S
integriert
-

Hardware-voraussetzungen für den TAPI 120 PC

Der TAPI 120 PC muss die Hardwareanforderungen der eingesetzten Windows-Variante erfüllen und netzwerkfähig sein.

Freigegebene Betriebssystemvarianten für den TAPI 120 PC

• | 32-Bit Betriebssysteme:

| - | Windows 7 (Professional / Ultimate)

| - | Windows 8 / 10 (Pro / Enterprise)

• | 64-Bit Betriebssysteme:

| - | Windows 7 (Professional / Ultimate)

| - | Windows 8 / 10 (Pro / Enterprise)

Der Einsatz der hier aufgeführten Betriebssysteme in virtualisierten Umgebungen ist nicht freigegeben.

Für aktuelle Informationen und Hinweise lesen Sie bitte auch die Datei liesmich.txt auf der Installations-CD.

Sonstige Voraussetzungen

• | Netzwerkprotokoll: Es muss TCP/IP eingerichtet sein.

• | Die Installation des TAPI 120 muss durch einen Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Standardmäßig von TAPI 120 belegte IP-Adresse

In der TAPI 120 Konfiguration müssen Sie die IP-Adresse des OpenScape Business Systems entsprechend der Betriebsart eingeben. Diese IP-Adresse wird im WBM unter "Applikationsauswahl" angezeigt:

• | Bei der Betriebsart OpenScape Business TAPI CSTA ist dies die IP-Adresse der Booster Card / des Booster Servers / der Business S.

• | Bei der Betriebsart OpenScape Business TAPI UC Smart ist dies die IP Adresse des OpenScape Business Systems (X1 / X3 / X5 / X8).

Standardmäßig von TAPI 120 belegter IP-Port

• | In der Betriebsart OpenScape Business TAPI UC Smart belegt der WSI-Link zur Open-Scape Business den IP-Port mit der Nummer 8802 für eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS) oder 8801 für eine unverschlüsselte Verbindung (HTTP).

• | In der Betriebsart OpenScape Business TAPI CSTA belegt der CSTA-Link zur OpenScape Business den IP-Port mit der Nummer 8900.

Einschränkungen

Ein Parallelbetrieb von TAPI 120-Software und TAPI 170-Software auf einem Telefonieserver-PC ist nicht möglich. Das gilt sowohl für OpenScape Business TAPI als auch für HiPath TAPI.