2.1 | Installation durchführen

1. | Melden Sie sich am TAPI-PC als Windows-Administrator an und schließen Sie alle laufenden Anwendungen.

2. | Legen Sie die Installations-CD mit dem Titel Open Scape Business TAPI 120/170 Service Provider ein.

3. | Wählen Sie unter Start - Ausführen die Datei \TAPI120\setup.exe auf dem Installationslaufwerk aus und bestätigen Sie mit OK.

Das Setup erkennt selbständig die Betriebssystemvariante (32- oder 64-Bit) und startet die Installation der korrekten TAPI 120 Variante.

Während des Installationsvorganges unter Windows erscheint das Sicherheitsprompt der UAC (User Account Control), das sie entsprechend bestätigen.

4. | Wählen Sie die Sprache, in der die Installationsdialoge geführt werden sollen. Die Installation wird vorbereitet.

5. | Nach erfolgreicher Installationsvorbereitung erscheint der Begrüßungsdialog, den Sie mit Weiter bestätigen.

Sorgen Sie spätestens zu diesem Zeitpunkt der Installation dafür, dass der Dienst-Kontroll-Dialog sowie alle TAPI-Applikationen geschlossen sind. Ein entsprechender, rot markierter Hinweis erscheint im Installationsdialog.

6. | Die Installation wird nach Klick auf Installieren gestartet.
Bei einer Erstinstallation von TAPI 120 ist ein Reboot des PCs während der Installation notwendig. In diesem Fall erscheint hier ein rot gekennzeichneter Hinweis im Setup-Dialog.
Sie können die Installation abbrechen oder mit Klick auf Installieren fortsetzen, wobei dann zunächst zwingend der Reboot durchgeführt wird. Sie kehren dann nach Ihrem Login automatisch zu dieser Stelle der TAPI 120-Installation zurück.

7. | Die Installation des TAPI 120 wird gestartet, der Fortschritt in einem Fenster dargestellt.

8. | Zum Abschluss der Installation erscheint ein Hinweisdialog, den Sie mit Klick auf Fertigstellen bestätigen.

9. | Nun wird noch automatisch der TAPI 120-Konfigurationsdialog eingeblendet und bietet Ihnen die Möglichkeit, erstmalig nach der Installation die Konfigurationsparameter festzulegen. Sie können hier nun die gewünschten Einstellungen vornehmen oder die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Darstellung

| Die einzelnen Konfigurationsparameter wie auch die Aktivierung der Konfiguration nach der Installation sind im Abschnitt Konfiguration des TAPI 120 näher beschrieben.

| Nach Verlassen des Konfigurationsdialogs ist der komplette Installationsvorgang von TAPI 120 abgeschlossen.