$Id liesmich.txt 29.9.2014 OpenScape Business TAPI 120/170 Service Provider$

#1
Das Setup-Paket muss in einem lokalen Verzeichnis / Laufwerk (kein USB-Stick, kein Netzwerk-Laufwerk) zur Installaionsausführung abgelegt werden, weil dieses Setup-Paket im Falle eines vom Windows-Installer hervorgerufenen Reboots sofort nach dem Reboot zur Installationsfortführung wieder verfügbar sein muss. Anderenfalls können Fehlermeldungen wie 'Das Setup kann nicht gefunden werden' auftreten.

#2
Wenn Sie TAPI120 in UC Smart Modus benutzen/konfigurieren möchten, dann selektieren Sie bitte die Betriebsart 'OpenScape Business TAPI UC Smart' innerhalb der TAPI120 Konfigurationsoberfläche. Diese Betriebsart wird für OpenScape Business X1 und X3, X5 oder X8 jeweils ohne Booster-Karte unterstützt.

#3
Wenn Sie eine OpenScape Business X3, X5 oder X8 mit Booster-Karte benutzen, dann können Sie TAPI120 nur im CSTA Modus betreiben. Um den CSTA Modus zu nutzen, müssen Sie die Betriebsart 'OpenScape Business TAPI CSTA' innerhalb der TAPI120 Konfigurationsoberfläche selektieren.

#4
Wenn Sie TAPI120 im UC Smart Modus benutzen/konfigurieren möchten, dann beachten Sie bitte die folgenden Voraussetzungen:
- eine OpenScape Business Booster-Karte darf nicht gesteckt sein, auch wenn diese nicht benutzt wird
- ein OpenScape Business S ("LX") System unterstützt TAPI120 im UC Smart Modus nicht
- die UC Smart Applikation-Auswahl muss auf dem System via WBM konfiguriert/ausgewählt sein
- die Station, die TAPI120 im UC Smart Modus nutzen soll, benötigt nur eine zugeordnete 'TAPI120/170' Lizenz (eine 'myPortal Smart' Lizenz ist nicht notwendig)
- die Station, die TAPI120 im UC Smart Modus nutzen soll, benötigt eine UC Smart Benutzer Konfiguration
- der UC Smart Benutzer hat sein Standard Kennwort zu ändern, bevor TAPI120 im UC Smart Modus benutzt wird und funktioniert
- die UC Smart Benutzer Id/Passwort müssen in der TAPI120 Konfigurationsoberfläche hinterlegt sein/werden
- bis zu 30 TAPI Sitzungen im UC Smart Modus sind parallel möglich; wenn mehr als 30 UC Smart Benutzer/Stationen eine TAPI LiZenz zugeordnet haben, dann wird der 31. Verbindungsversuch vom System abgewiesen

#5
Die unterstützten Endgeräte wie auch die unterstützten Leistungsmerkmale an diesen Endgeräten hängen vom CSTA- bzw vom WSI-Funktionsumfang des eingesetzten OpenScape Business Systems ab. Diese Informationen erhalten Sie in derzugehörigen Vertriebsinformation.

#6
Die maximale Anzahl der möglichen TAPI 120 Benutzer bzw. die maximal möglichen parallelen TAPI 120 Verbindungen hängen von der Betriebsart und dem eingesetzten OpenScape Business System ab. Nähere Informationen erhalten Sie in der zugehörigen Vertriebsinformation. Dort sind die entsprechenden Maximalwerte beschrieben.

#7
Falls auf dem Kunden-PC eine Antiviren-Software mit Echtzeit-Überprüfungen läuft, sollte - gerade bei Analysemaßnahmen mit eingeschaltetem OSBiz TAPI Tracing - das OSBiz TAPI Trace-Verzeichnis von der Echtzeit-Überprüfung per Konfiguration ausgenommen werden. Ansonsten kann es zu Performance-Problemen / Verzögerungen bei der Signalisierung innerhalb der TAPI-Applikation kommen.
 
